EDGE Router
ER75
EDGE Router ER75

Общее описание
EDGE Router ER75 -это компактное электронное устройство, для передачи данных с помощью технологий GSM, GPRS и EDGE. Как основной компонент использован модем МС75 SIEMENS
EDGE Router ER75 благодаря интерфейсу Ethernet, позволяет подключать компьютер или LAN к сети Internet/Intranet, используя инфраструктуру GSM/GPRS.

Технические параметры

EDGE Router ER75 можно настраивать на несколько вариантов, (см.рис):
1.	Router - дистанционное подключение
компьютера или LAN к сети
Internet/Intranet
2.	Bridge - дистанционное подключение
сервера к сети Internet/Intranet
3.	GRE tunel - дистанционное подключение
компьютера, систем управления или LAN.
EDGE Router ER75 поддерживает ряд функций:
•	DHCP: автоматическое присвоение ГР
адреса
•	HTTP server: для конфигурации
параметров с помощью web интерфейса
•	NAT: перевод адресов
EDGE Router ER75 так же оборудован USB 2.0 Full Speed интерфейсом, преднозначенным для подключения к ПК с OS Windows 2000 и ХР. Для его запуска достаточно записать программы управления с прилагающегося CD.

GSM модем	SIEMENS MC75	
Соответствует нормам	ETS 300 607-1 EN 301 419-1 ETS 300 342-1 EN 60 950	
Частоты фреквенции	EGSM850, EGSM900, GSM1800aGSM1900	
Мощность передачи	Tfida 4 (2Вт) для EGSM850 Tfida 4 (2Вт) для EGSM900 Tfida 1 (1Вт) для GSM1800 Tfida 1 (1Вт) для GSM1900	
GPRS параметры	GPRS Multislot класс12 E-GPRS Multislot класс 10 Mobile station класс В	
Температурные параметры	-20 °C до +55 °C -40 °C до +85 °C	
Напряжение	10 до 30 В постоянный	
Потребление	До 5Вт (при E-GPRS)	
Размеры	30x90x102 мм (закреплен на рейке DIN
35мм)	
Масса	150 г.	
Антенный конектор	FME - 50 Ом SMA-50OM	
Интерфейсы пользователя	Ethernet - конектор RJ45 (10/100 Мбит/с) USB 2.0 - конектор USB-B	

EDGE Router ER75

EDGE Router
ER75